## Encienda la cámara y empiece la emisión en vivo.

#### MEMO

- La operación se puede iniciar de dos maneras: pulsando el botón [LIVE] o pulsando el botón [MENU].

- Para ambos métodos, configure la cámara al modo de película antes de usarla.

### Iniciar pulsando el botón LIVE

1. Pulse el botón [LIVE] de la cámara.

2. Seleccione [Emisión de Camera Connect].

3. Confirme lo que visualiza y pulse [OK].

4. Siga las instrucciones de la cámara para conectarla a la red Wi-Fi.

##### Una vez que la cámara esté conectada a la red Wi-Fi, cierre esta pantalla y aparecerá la siguiente pantalla. Proceda a la configuración de emisión en vivo.

#### MEMO

- Si se ha asignado otra función usada con frecuencia al botón [LIVE], inicie la operación pulsando el botón [MENU].

### Empiece con el botón MENU

1. Presione el botón [MENU] de la cámara para ver el menú.

2. Seleccione [Emisión de Camera Connect] en la pestaña siguiente de la pantalla MENU.

3. Confirme lo que visualiza y pulse [OK].

4. Siga las instrucciones de la cámara para conectarla a la red Wi-Fi.

##### Una vez que la cámara esté conectada a la red Wi-Fi, cierre esta pantalla y aparecerá la siguiente pantalla. Proceda a la configuración de emisión en vivo.