## Erneute Verbindung mit der Kamera über WLAN

### Betätigen Sie die Kamera, um die WLAN-Verbindung herzustellen.

#### MEMO

- Zur Nutzung der WLAN-Funktion ist der Wireless File Transmitter WFT-E8 oder WFT-E6 erforderlich.

1. Die Taste [MENU] an der Kamera drücken, um das Menü anzuzeigen.

2. Wählen Sie [Kommunikationseinstellungen] im Fenster MENU auf der folgenden Registerkarte aus.

3. [Netzwerkeinstellungen] auswählen.

4. Nachdem Sie [Verbindungseinst.] ausgewählt haben, wählen Sie [Smartphone].

5. [Verbinden] und dann [OK] auswählen.

#### MEMO

- Sollte mehr als ein [Smartphone] im Fenster [Verbindungseinst.] angezeigt werden, wählen Sie [Smartphone] und stellen Sie sicher, dass es sich bei [Verbinden mit] in [Einstell. bestätigen] um das Smartphone handelt, das zuletzt verbunden war.

- Der Bildschirm der Kamera schaltet in den Standby-Modus der Verbindung.

### Hiermit ist der Kamerabetrieb beendet.

##### Schließen Sie bitte diese Anleitung und gehen Sie zum nächsten Fenster.

#### MEMO

- Sollte der Bildschirm der Kamera nicht die Informationen des zuvor verbundenen Smartphones anzeigen, ist es erforderlich, die Kamera erneut zu registrieren, indem Sie die Schaltfläche in der oberen linken Ecke des oberen Fensters von Camera Connect verwenden.