## Conectando-se à câmera via Wi-Fi

### Opere a câmera para iniciar a conexão Wi-Fi

#### MEMO

- O transmissor de arquivos sem fio WFT-E8 ou WFT-E6 é necessário para usar a função Wi-Fi.

1. Pressione o botão [MENU] da câmera para exibir o menu.

2. Na tela MENU, selecione [Configurações de comunicação] na guia abaixo.

3. Selecione [Funç. Comunicação] e defina para [Ativar].

4. Selecione [Configurações de rede].

5. Após selecionar [Configs. conexão], selecione [SET] em [Não especif].

6. Selecione [Assistente de conexão].

7. Selecione [Smartphone] e depois [OK].

8. Selecione [Sem fio] e depois [OK].

9. Selecione [Conexão fácil] e depois [OK].

- A tela da câmera entra no estado de espera de conexão.

### Isso conclui a operação da câmera.

##### Feche estas instruções e prossiga para a próxima tela.

#### MEMO

- A conexão também pode ser feita através de um roteador LAN sem fio. Para obter detalhes, consulte o guia do usuário da câmera.