## 通过 USB 连接相机

### 检查连接线的类型。

##### 使用 USB Type-C 连接线。

- 建议使用正品佳能产品（接口连接线 IFC-100U 或 IFC-400U）。

### 检查相机的 USB 设置。

##### 检查相机设置，并确保已准备好进行 USB 连接。

1. 按相机的 [MENU] 按钮显示菜单。

2. 在MENU屏幕上，选择下方选项卡上的 [选择USB连接应用程序]。

3. 选择 [照片导入/遥控]。

4. 用连接线连接相机和智能手机。

#### 备忘录

- 如在切换相机设置后无法识别相机，请先关闭相机，再重新打开。

### 请查看应用程序设置。

##### 根据您的智能手机型号，您可以通过更改 [连接模式] 进行连接。

- 从顶部屏幕右上角的按钮中选择 [连接模式]，并设置 [优先与相机的连接]。

### 检查您的智能手机设置。

##### 根据您的智能手机型号，您可能需要启用与 USB 连接设备进行通信的功能。

- 该功能的名称因智能手机的型号而异，但如有一个名为 [OTG] 的项目，请将其打开。