## Opere a câmera e inicie a transmissão ao vivo

#### MEMO

- A operação pode ser iniciada de duas maneiras, pressionando o botão [LIVE] ou pressionando o botão [MENU].

- Para ambos os métodos, configure a câmera para o modo de filme antes de operar.

### Iniciar pressionando o botão LIVE

1. Pressione o botão [LIVE] na câmera.

2. Selecione [Transm. Camera Connect].

3. Confirme o que é exibido e pressione [OK].

4. Siga as instruções na câmera para conectá-la à rede Wi-Fi.

##### Depois que a câmera estiver conectada à rede Wi-Fi, feche esta tela e a próxima tela será exibida. Prossiga para as configurações de transmissão ao vivo.

#### MEMO

- Se outra função usada com frequência tiver sido atribuída ao botão [LIVE], comece pressionando o botão [MENU].

### Iniciar com o botão MENU

1. Pressione o botão [MENU] da câmera para exibir o menu.

2. Selecione [Transm. Camera Connect] na guia a seguir na tela MENU.

3. Confirme o que é exibido e pressione [OK].

4. Siga as instruções na câmera para conectá-la à rede Wi-Fi.

##### Depois que a câmera estiver conectada à rede Wi-Fi, feche esta tela e a próxima tela será exibida. Prossiga para as configurações de transmissão ao vivo.