## Mettez l'appareil photo sous tension et lancez la diffusion en direct

#### MÉMO

- L’opération peut être démarrée de deux façons : en appuyant sur le bouton [LIVE] ou sur le bouton [MENU].

- Dans les deux cas, réglez l'appareil en mode vidéo avant de le mettre sous tension.

### Démarrage en appuyant sur le bouton LIVE

1. Appuyez sur le bouton [LIVE] sur l’appareil photo.

2. Sélectionnez [Diffusion Camera Connect].

3. Confirmez ce qui est affiché et appuyez sur [OK].

4. Suivez les instructions sur l'écran de l'appareil photo pour le connecter au réseau Wi-Fi.

##### Une fois la caméra connectée au réseau Wi-Fi, fermez cet écran, l'écran suivant s'affiche. Procédez à la configuration de la diffusion en direct.

#### MÉMO

- Si une autre fonction fréquemment utilisée a été attribuée au bouton [LIVE], démarrez en appuyant sur le bouton [MENU].

### Commencez par le bouton MENU

1. Appuyez sur le bouton [MENU] de l'appareil photo pour afficher le menu.

2. Sélectionnez [Diffusion Camera Connect] depuis l’onglet suivant sur l’écran MENU.

3. Confirmez ce qui est affiché et appuyez sur [OK].

4. Suivez les instructions sur l'écran de l'appareil photo pour le connecter au réseau Wi-Fi.

##### Une fois la caméra connectée au réseau Wi-Fi, fermez cet écran, l'écran suivant s'affiche. Procédez à la configuration de la diffusion en direct.