## Wi-Fi ile kameraya bağlanma

### Wi-Fi bağlantısı başlatmak için kamerayı çalıştırın

1. Menüyü görüntülemek için kameranın [MENU] düğmesine basın.

2. MENU ekranında, aşağıdaki sekmede [Ağ ayarları] öğesini seçin.

3. [Ağ]’ı seçin ve [Açık] olarak ayarlayın.

4. [Bağlantı ayarları] öğesini seçtikten sonra, [Belirsiz] öğesi altında [SET] öğesini seçin.

5. [Sihirbazla oluştur] öğesini seçin.

6. [Çevrimiçi yapılandır] öğesini seçin ve ardından [Tamam] öğesini seçin.

7. [Akıllı telefo] öğesini seçin ve ardından [Tamam] öğesini seçin.

8. [Wi-Fi] öğesini seçin ve ardından [Tamam] öğesini seçin.

9. [Yeni ayarlar] öğesini seçin ve ardından [Tamam] öğesini seçin.

10. [Kamera erişim nk. modu] öğesini seçtikten sonra, [Kolay bağlantı] öğesini seçin ve ardından [Tamam] öğesini seçin.

11. Ayarları kaydetmek için [Tamam] öğesini seçin.

12. Kamerada görüntüleneni onaylayın ve ardından [Tamam] öğesini seçin.

- Yalnızca ayarlar kaydedilir. Bağlantı henüz tamamlanmadı. Lütfen bir sonraki adıma geçin.

13. [Yeni ayarlar] öğesini seçin ve ardından [Tamam] öğesini seçin.

- Kameranın ekranı bağlantı bekleme durumuna girer.

### Bu, kamera işlemini tamamlar.

##### Lütfen bu talimatları kapatın ve sonraki ekrana geçin.

#### MEMO

- Bağlantı ayrıca kablosuz LAN yönlendiricisi ile de yapılabilir. Detaylar için kamera kullanım kılavuzunu kontrol edin.