## 正在通过 Wi-Fi 连接相机

### 操作相机以启动 Wi-Fi 连接

#### 备忘录

- 使用 Wi-Fi 功能需要无线文件传输器 WFT-E8 或 WFT-E6。

1. 按相机的 [MENU] 按钮显示菜单。

2. 在MENU屏幕上，选择下方选项卡上的 [通信设置]。

3. 选择 [通信功能] 并设置为[启用]。

4. 选择 [网络设置]。

5. 选择 [连接设置] 后，选择 [未指定] 下的 [SET]。

6. 选择 [连接向导]。

7. 选择 [智能手机]，然后选择 [好]。

8. 选择 [无线局域网]，然后选择 [好]。

9. 选择 [轻松连接]，然后选择 [好]。

- 相机屏幕进入连接待机状态。

### 相机操作至此结束。

##### 请关闭说明，并继续。

#### 备忘录

- 也可通过无线局域网路由器进行连接。如需了解详细信息，请查看相机用户指南。