## Conecte à câmera via Bluetooth.

### Opere a câmera para iniciar a conexão Bluetooth

1. Pressione o botão [MENU] da câmera para exibir o menu.

2. Na tela MENU, selecione [Conect. ao smartph.(tablet)] na guia abaixo.

3. Selecione [Adicionar disposit. p/ conexão].

4. Confirme o que é exibido e pressione [OK].

5. Não é necessário ler o código QR. Pressione [SET] para prosseguir para a próxima tela.

- Este código QR é para instalar o Camera Connect.

- A tela da câmera entra no estado de espera de conexão.

### Aguarde até que o Camera Connect detecte a câmera.

##### Assim que a câmera for detectada, uma caixa de diálogo será exibida. Siga as instruções quando solicitado.