## Connexion à l'appareil photo via Wi-Fi

### Mettez l'appareil photo sous tension pour initier la connexion Wi-Fi

#### MÉMO

- Un transmetteur sans fil WFT-E8 ou WFT-E6 est requis pour utiliser la fonction Wi-Fi.

1. Appuyez sur le bouton [MENU] de l'appareil photo pour afficher le menu.

2. Sur l'écran MENU, sélectionnez [Réglages de communication] sur l'onglet ci-dessous.

3. Sélectionnez [Fnc. Communication] et réglez sur [Act.].

4. Sélectionnez [Réglages réseau].

5. Après avoir sélectionné [Réglages connexion], sélectionnez [SET] sous [Non spécifié].

6. Sélectionnez [Gestion de connexion].

7. Sélectionnez [Smartphone], puis appuyez sur [OK].

8. Sélectionnez [Sans fil], puis appuyez sur [OK].

9. Sélectionnez [Connexion facile], puis appuyez sur [OK].

- L'écran de l'appareil photo se met en état d'attente de la connexion.

### Cela conclut le fonctionnement de l'appareil photo.

##### Veuillez fermer ces instructions et passer à l'écran suivant.

#### MÉMO

- La connexion peut également s'établir via un routeur LAN sans fil. Pour plus de détails, consultez le guide de l'utilisateur de l'appareil photo.