## Conectando-se à câmera via Wi-Fi

### Opere a câmera para iniciar a conexão Wi-Fi

1. Pressione o botão [MENU] da câmera para exibir o menu.

2. Na tela MENU, selecione [Conexão avançada] na guia abaixo.

3. Selecione [Conect. ao smartph.(tablet)].

4. Selecione [Adicionar disposit. p/ conexão].

5. Não é necessário ler o código QR. Pressione [SET] para prosseguir para a próxima tela.

- Este código QR é para instalar o Camera Connect.

6. Depois de selecionar [Modo pto de acesso da câmera], selecione [Conexão fácil] e pressione [OK].

- A tela da câmera entra no estado de espera de conexão.

### Isso conclui a operação da câmera.

##### Feche estas instruções e prossiga para a próxima tela.

#### MEMO

- Se você não conseguir estabelecer uma conexão de Wi-Fi, selecione [Configs. de Wi-Fi], configure [Segurança] como [WPA2] e tente novamente. Se [Segurança] não for exibido na câmera, atualize a câmera com o último firmware.

- A conexão também pode ser feita através de um roteador LAN sem fio. Para obter detalhes, consulte o guia do usuário da câmera.