# Примечания

- Инициализируйте карту памяти, которую будете использовать с камерой.
- Если во время обновления микропрограммы выключить питание камеры, камера может работать неправильно.

- Для питания камеры используйте подлинный аккумуляторный блок либо подлинный комплект адаптера переменного тока.
- При обновлении микропрограммы не переводите выключатель камеры в положение [ВЫКЛ].
- При обновлении микропрограммы не открывайте крышку гнезда карты памяти камеры или крышку батарейного отсека.

- При обновлении микропрограммы не нажимайте какие-либо кнопки, диски или переключатели на камере.

- Перед обновлением микропрограммы снимите объективы, вспышки и другие аксессуары.