## Verbindung mit der Kamera über USB

### Den Kabeltyp überprüfen.

##### Ein USB-Typ-C-Kabel verwenden.

- Es wird empfohlen, Originalprodukte von Canon (Schnittstellenkabel IFC-100U oder IFC-400U) zu verwenden.

### Die USB-Einstellungen an der Kamera überprüfen.

##### Überprüfen Sie die Kameraeinstellungen und achten Sie darauf, dass die Kamera für die USB-Verbindung bereit ist.

1. Die Taste [MENU] an der Kamera drücken, um das Menü anzuzeigen.

2. Im Fenster MENU [USB-Verbindungs-App wählen] auf der folgenden Registerkarte auswählen.

3. [Fotoimport/Fernbedienung] auswählen.

4. Verbinden Sie Kamera und Smartphone mit einem Kabel.

#### MEMO

- Sollte die Kamera nach dem Umschalten der Kameraeinstellungen nicht erkannt werden, schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.

### Überprüfen Sie bitte die Einstellungen der App.

##### Je nach Modell Ihres Smartphones lässt sich die Verbindung möglicherweise durch Ändern des [Verbindungsmodus] herstellen.

- Wählen Sie [Verbindungsmodus] über die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des oberen Fensters aus und stellen Sie es auf [Konnektivität mit der Kamera priorisieren] ein.

### Überprüfen Sie Ihre Smartphone-Einstellungen.

##### Je nach Modell Ihres Smartphones kann es erforderlich sein, die Möglichkeit zur Kommunikation mit über USB angeschlossenen Geräten zu aktivieren.

- Der Name der Funktion unterscheidet sich je nach Smartphone-Modell, sollte jedoch ein Element namens [OTG] erscheinen, aktivieren Sie es.