## Wi-Fi ile kameraya yeniden bağlanma

### Wi-Fi ile yeniden bağlanmayı başlatmak için kamerayı çalıştırın.

#### MEMO

- Wireless File Transmitter, WFT-E8 veya WFT-E6 Wi-Fi işlevini kullanmak için gereklidir.

1. Menüyü görüntülemek için kameranın [MENU] düğmesine basın.

2. MENU ekranında, aşağıdaki sekmede [İletişim ayarları] öğesini seçin.

3. [Ağ ayarları] öğesini seçin.

4. [Bağlantı ayarları] öğesini seçtikten sonra, [Akıllı telefo] öğesini seçin.

5. [Bağlan] öğesini seçin ve ardından [Tamam] öğesini seçin.

#### MEMO

- [Bağlantı ayarları] ekranında birden fazla [Akıllı telefon] varsa, [Akıllı telefo] öğesini seçin ve [Ayarları onayla] öğesindeki [Şuna bağlan:] öğesinin en son bağlandığınız akıllı telefon olduğunu onaylayın.

- Kameranın ekranı bağlantı bekleme durumuna girer.

### Bu, kamera işlemini tamamlar.

##### Lütfen bu talimatları kapatın ve sonraki ekrana geçin.

#### MEMO

- Kameranın ekranı, en son bağlı akıllı telefon bilgilerini göstermezse, Camera Connect’in en üst ekranının sol üst köşesindeki butonu kullanarak kamerayı tekrar kaydetmeniz gerekebilir.