## USB ile kameraya bağlanma

### Kablo türünü kontrol edin.

##### Bir USB Type-C kablo kullanın.

- Orijinal Canon ürünlerinin (Arayüz Kablosu IFC-100U veya IFC-400U) kullanılması önerilir.

### Kameradaki USB ayarlarını kontrol edin.

##### Kamera ayarlarını kontrol edin ve USB bağlantısı için hazır olduğundan emin olun.

1. Menüyü görüntülemek için kameranın [MENU] düğmesine basın.

2. MENU ekranında, aşağıdaki sekmede [USB bağlantı uygulaması seç] öğesini seçin.

3. [Foto Aktarma/Uzaktan Kontrol] öğesini seçin.

4. Akıllı telefonu ve kamerayı bir kabloyla bağlayın.

#### MEMO

- Kamera ayarlarını değiştirdikten sonra kamera tanınmazsa, kamerayı tekrar kapatıp açın.

### Lütfen uygulama ayarlarına göz atın.

##### Akıllı telefonunuzun modeline göre, [Bağlantı modu] öğesini değiştirerek bağlanabilirsiniz.

- En üst ekranın sağ üst köşesindeki butondan [Bağlantı modu] öğesini seçin ve [Fotoğraf makinesiyle bağlantıyı önceliklendir] öğesini ayarlayın.

### Akıllı telefon ayarlarınızı kontrol edin.

##### Akıllı telefonunuzun modeline bağlı olarak, USB üzerinden bağlanan cihazlarla iletişim kurma özelliğini etkinleştirmeniz gerekebilir.

- İşlevin adı akıllı telefonun modeline bağlı olarak farklılık gösterir, ancak [OTG] adında bir öğe varsa açın.