## Wi-Fi를 통해 카메라에 다시 연결

### Wi-Fi 다시 연결을 시작하기 위해 카메라를 작동하십시오

#### 메모

- Wi-Fi 기능을 사용하려면 무선 파일 송신기 WFT-E8 또는 WFT-E6이 필요합니다.

1. 카메라의 [MENU] 버튼을 눌러 메뉴를 표시하십시오.

2. MENU 화면의 아래와 같은 탭에서 [통신 설정]을 선택하십시오.

3. [네트워크 설정]을 선택하십시오.

4. [접속 설정]을 선택한 후 [스마트폰]을 선택하십시오.

5. [접속], [확인]을 차례로 선택하십시오.

#### 메모

- [접속 설정] 화면에 [스마트폰]이 2개 이상 있는 경우, [스마트폰]을 선택하고 [설정 확인]의 [접속]이 마지막 접속한 스마트폰인지 확인하십시오.

- 카메라의 화면이 연결 대기 상태로 전환됩니다.

### 이로써 카메라 작동이 완료되었습니다.

##### 이 지침을 닫고 다음 화면으로 계속 진행하십시오.

#### 메모

- 카메라의 화면에 마지막 연결된 스마트폰의 정보가 표시되지 않는 경우, 카메라 연결 맨 위 화면의 왼쪽 위에 있는 버튼을 사용하여 카메라를 다시 등록해야 합니다.