# Notas

- Inicialice de antemano la tarjeta de memoria que utilizará con la cámara.
- Si se corta la alimentación de la cámara durante la actualización del firmware, la cámara puede funcionar mal.

- Para alimentar la cámara, utilice una batería oficial completa o el kit adaptador de CA oficial.
- Asegúrese de no apagar el interruptor de alimentación [OFF] de la cámara durante la actualización del firmware.
- Asegúrese de no abrir la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria de la cámara o la tapa de la batería durante la actualización del firmware.

- Asegúrese de no utilizar ningún botón, dial o interruptor de la cámara durante la actualización del firmware.

- Retire todos los objetivos, flashes y otros accesorios antes de realizar la actualización del firmware.