## Wi-Fi ile kameraya bağlanma

### Wi-Fi bağlantısı başlatmak için kamerayı çalıştırın

#### MEMO

- Wireless File Transmitter, WFT-E8 veya WFT-E6 Wi-Fi işlevini kullanmak için gereklidir.

1. Menüyü görüntülemek için kameranın [MENU] düğmesine basın.

2. MENU ekranında, aşağıdaki sekmede [İletişim ayarları] öğesini seçin.

3. [İletişim işlevi] öğesini seçin ve [Açık] olarak ayarlayın.

4. [Ağ ayarları] öğesini seçin.

5. [Bağlantı ayarları] öğesini seçtikten sonra, [Belirsiz] öğesi altında [SET] öğesini seçin.

6. [Bağlantı sihirbazı] öğesini seçin.

7. [Akıllı telefo] öğesini seçin ve ardından [Tamam] öğesini seçin.

8. [Kablosuz] öğesini seçin ve ardından [Tamam] öğesini seçin.

9. [Kolay bağlantı] öğesini seçin ve ardından [Tamam] öğesini seçin.

- Kameranın ekranı bağlantı bekleme durumuna girer.

### Bu, kamera işlemini tamamlar.

##### Lütfen bu talimatları kapatın ve sonraki ekrana geçin.

#### MEMO

- Bağlantı ayrıca kablosuz LAN yönlendiricisi ile de yapılabilir. Detaylar için kamera kullanım kılavuzunu kontrol edin.