## Wi-Fi를 통해 카메라에 연결 중

### Wi-Fi 연결을 시작하기 위해 카메라를 작동하십시오

#### 메모

- Wi-Fi 기능을 사용하려면 무선 파일 송신기 WFT-E8 또는 WFT-E6이 필요합니다.

1. 카메라의 [MENU] 버튼을 눌러 메뉴를 표시하십시오.

2. MENU 화면의 아래와 같은 탭에서 [통신 설정]을 선택하십시오.

3. [통신 기능]을 선택하고 [설정]으로 설정하십시오.

4. [네트워크 설정]을 선택하십시오.

5. [접속 설정]을 선택한 후 [설정하지 않음] 아래의 [SET]를 선택하십시오.

6. [연결 마법사]를 선택하십시오.

7. [스마트폰], [확인]을 차례로 선택하십시오.

8. [무선 LAN], [확인]을 차례로 선택하십시오.

9. [이지 접속], [확인]을 차례로 선택하십시오.

- 카메라의 화면이 연결 대기 상태로 전환됩니다.

### 이로써 카메라 작동이 완료되었습니다.

##### 이 지침을 닫고 다음 화면으로 계속 진행하십시오.

#### 메모

- 무선 LAN 라우터를 통해 연결을 수행할 수도 있습니다. 자세한 내용은 카메라 사용 설명서를 확인하십시오.