## USB를 통해 카메라에 연결 중

### 케이블 유형을 확인하십시오.

##### USB 유형-C 케이블을 사용하십시오.

- 정품 Canon 제품(인터페이스 케이블 IFC-100U 또는 IFC-400U) 사용을 권장합니다.

### 카메라에서 USB 설정을 확인하십시오.

##### 카메라 설정을 확인하고 USB 연결을 사용할 준비가 완료되었는지 확인하십시오.

1. 카메라의 [MENU] 버튼을 눌러 메뉴를 표시하십시오.

2. MENU 화면의 아래와 같은 탭에서 [USB 연결 앱 선택]을 선택하십시오.

3. [사전 가져오기/원격 제어]를 선택하십시오.

4. 카메라와 스마트폰을 케이블로 연결하십시오.

#### 메모

- 카메라 설정을 전환한 후 카메라가 인식되지 않으면 카메라를 껐다가 다시 켜십시오.

### 앱 설정을 검토하십시오.

##### 사용자의 스마트폰의 모델에 따라 [연결 모드]를 변경하여 연결이 가능할 수도 있습니다.

- 맨 위 화면의 오른쪽 위에 있는 버튼에서 [연결 모드]를 선택하고 [카메라와의 연결 우선 순위 지정]을 설정하십시오.

### 사용자의 스마트폰 설정을 확인하십시오.

##### 스마트폰의 모델에 따라 USB를 통해 연결된 장치와 통신하는 기능을 설정해야 할 수 있습니다.

- 기능의 이름은 스마트폰의 모델에 따라 다르지만 [OTG]라는 항목이 있으면 해당 항목을 켜십시오.