## USB でカメラと接続する

### ケーブルの種類を確認ください。

##### USB Type-C ケーブルを使用ください。

- キヤノン純正品 (インターフェースケーブル IFC-100U または IFC-400U) の使用をおすすめします。

### カメラの USB 設定を確認ください。

##### カメラの設定を確認して、USB 接続できる状態にしてください。

1. カメラの [MENU] ボタンを押してメニューを表示します。

2. MENU 画面の以下のタブにある [USB接続アプリの選択] を選びます。

3. [画像取り込み/リモート制御] を選びます。

4. カメラとスマートフォンをケーブルで接続してください。

#### MEMO

- カメラの設定を切り替えても認識されない場合には、カメラの電源を一度入れなおしてください。

### アプリの設定を見直してみてください。

##### お使いのスマートフォンのモデルによっては、[接続モード] を変更することで接続できる場合があります。

- トップ画面の右上のボタンから [接続モード] を選んで、[カメラとの接続性を優先] を設定してください。

### お使いのスマートフォンの設定を確認ください。

##### お使いのスマートフォンのモデルによっては、USB で接続したデバイスと通信するための機能を有効にする必要があります。

- スマートフォンのモデルによって機能名が異なりますが、[OTG] という項目があればオンにしてください。