## 通过 Wi-Fi 重新连接相机

### 通过操作相机启动 Wi-Fi 重新连接

#### 备忘录

- 使用 Wi-Fi 功能需要无线文件传输器 WFT-E8 或 WFT-E6。

1. 按相机的 [MENU] 按钮显示菜单。

2. 在MENU屏幕上，选择下方选项卡上的 [通信设置]。

3. 选择 [网络设置]。

4. 选择 [连接设置] 后，选择 [智能手机]。

5. 选择 [连接]，然后选择 [好]。

#### 备忘录

- 如 [连接设置] 中有多个[智能手机]，请选择 [智能手机]，并确认 [确认设置] 中的 [连接至] 是您上次连接的智能手机。

- 相机屏幕进入连接待机状态。

### 相机操作至此结束。

##### 请关闭说明，并继续。

#### 备忘录

- 如相机屏幕上未显示上次连接过的智能手机的信息，则您需要使用 Camera Connect 顶部屏幕左上角按钮重新注册相机。