## Connettersi alla fotocamera tramite USB

### Verificare la tipologia di cavo.

##### Utilizzare un cavo USB Type-C.

- Si consiglia di utilizzare prodotti originali Canon (cavo di interfaccia IFC-100U o IFC-400U).

### Verificare le impostazioni USB della fotocamera.

##### Verificare le impostazioni della fotocamera e assicurarsi che sia pronta per la connessione tramite USB.

1. Premere il pulsante [MENU] della fotocamera per visualizzare il menu.

2. Nella schermata MENU, selezionare [Scegliere app conness. USB] nella scheda qui sotto.

3. Selezionare [Import.foto/Controllo remoto].

4. Connettersi alla fotocamera e allo smartphone con un cavo.

#### MEMO

- Se la fotocamera non viene riconosciuta dopo aver commutato le impostazioni della fotocamera, spegnerla e accenderla nuovamente.

### Controllare le impostazioni dell'app.

##### A seconda del modello di smartphone, è possibile eseguire la connessione modificando la [Modalità di connessione].

- Selezionare [Modalità di connessione] dal pulsante nell'angolo in alto a destra della schermata principale e impostare [Dare priorità alla connettività con la fotocamera].

### Verificare le impostazioni dello smartphone.

##### A seconda del modello di smartphone, potrebbe essere necessario abilitare la possibilità di comunicare con dispositivi connessi via USB.

- Il nome della funzione varia a seconda del modello di smartphone, ma se si visualizza un elemento chiamato [OTG], attivarlo.