## Cómo volver a conectarse a la cámara mediante Wi-Fi

### Ponga en funcionamiento la cámara para iniciar la reconexión Wi-Fi.

#### MEMO

- Se requiere un transmisor inalámbrico de archivos WFT-E8 o WFT-E6 para usar la función de Wi-Fi.

1. Presione el botón [MENU] de la cámara para ver el menú.

2. En la pantalla del MENU, seleccione [Ajustes de comunicación] en la siguiente pestaña.

3. Seleccione [Ajustes de red].

4. Después de seleccionar [Ajustes de conexión], seleccione [Smartphone].

5. Seleccione [Conectar] y luego [OK].

#### MEMO

- Si hay más de un [Smartphone] en la pantalla de [Ajustes de conexión], seleccione [Smartphone] y confirme que la opción de [Conectar a] en [Confirmar ajustes] sea el smartphone que conectó la última vez.

- La pantalla de la cámara ingresa al estado de espera de la conexión.

### Así concluye la operación de la cámara.

##### Cierre estas instrucciones y proceda a la pantalla siguiente.

#### MEMO

- Si la pantalla de la cámara no muestra la información del último smartphone conectado, debe volver a registrar la cámara usando el botón de la esquina superior izquierda de la pantalla superior de Camera Connect.