## Verbindung mit der Kamera über WLAN

### Betätigen Sie die Kamera, um die WLAN-Verbindung herzustellen.

#### MEMO

- Zur Nutzung der WLAN-Funktion ist der Wireless File Transmitter WFT-E8 oder WFT-E6 erforderlich.

1. Die Taste [MENU] an der Kamera drücken, um das Menü anzuzeigen.

2. Wählen Sie [Kommunikationseinstellungen] im Fenster MENU auf der folgenden Registerkarte aus.

3. [Kommunik.funktion] auswählen und auf [Aktivieren] einstellen.

4. [Netzwerkeinstellungen] auswählen.

5. Nachdem Sie [Verbindungseinst.] ausgewählt haben, wählen Sie [SET] unter [Unbekannt] aus.

6. [Verbindungsassistent] auswählen.

7. [Smartphone] und dann [OK] auswählen.

8. [Wireless] und dann [OK] auswählen.

9. [Einfache Verbindung] und dann [OK] auswählen.

- Der Bildschirm der Kamera schaltet in den Standby-Modus der Verbindung.

### Hiermit ist der Kamerabetrieb beendet.

##### Schließen Sie bitte diese Anleitung und gehen Sie zum nächsten Fenster.

#### MEMO

- Die Verbindung lässt sich auch über einen drahtlosen LAN-Router herstellen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.