## Подключение к камере по Wi-Fi

### Инициируйте подключение по Wi-Fi на камере

#### MEMO

- Для использования функции Wi-Fi требуется беспроводной передатчик файлов WFT-E8 или WFT-E6.

1. Нажмите кнопку [MENU] камеры, чтобы открыть меню.

2. На экране MENU выберите [Настройки связи] на вкладке ниже.

3. Выберите параметр [Функция связи] и установите для него значение [Включить].

4. Выберите [Настройки сети].

5. После выбора пункта [Настр. соединения] выберите [SET] в разделе [Не указано].

6. Выберите [Мастер установки соединения].

7. Выберите [Смартфон] и нажмите [ОК].

8. Выберите [Беспров.] и нажмите [ОК].

9. Выберите [Простое подключение] и нажмите [ОК].

- Экран камеры переходит в состояние ожидания соединения.

### На этом работа с камерой завершается.

##### Закройте инструкции и перейдите к следующему экрану.

#### MEMO

- Соединение также может быть установлено через маршрутизатор беспроводной локальной сети. Подробные сведения см. в руководстве по использованию камеры.