## Bluetooth ile kameraya bağlanın.

### Bluetooth bağlantısı başlatmak için kamerayı çalıştırın.

1. Menüyü görüntülemek için kameranın [MENU] düğmesine basın.

2. MENU ekranında, aşağıdaki sekmede [Ağ ayarları] öğesini seçin.

3. [Ağ]’ı seçin ve [Açık] olarak ayarlayın.

4. MENU düğmesine bastıktan sonra, [Bluetooth ayarlarını] seçip [Akıllı telefo] veya [Açık] olarak ayarlayın.

5. [Eşleştirme] işlemini uygulayın.

6. Camera Connect kurulumu için QR kodu [Gösterme] öğesini seçin.

- Kameranın ekranı bağlantı bekleme durumuna girer.

### Camera Connect’in kamerayı algılamasını bekleyin.

##### Kamera algılandığında bir iletişim kutusu görüntülenecektir. İstenilen talimatları uygulayın.