## Cómo conectarse a la cámara mediante Wi-Fi

### Ponga en funcionamiento la cámara para iniciar la conexión Wi-Fi.

#### MEMO

- Se requiere un transmisor inalámbrico de archivos WFT-E8 o WFT-E6 para usar la función de Wi-Fi.

1. Presione el botón [MENU] de la cámara para ver el menú.

2. En la pantalla del MENU, seleccione [Ajustes de comunicación] en la siguiente pestaña.

3. Seleccione [Func. Comunicación] y configure en [Activar].

4. Seleccione [Ajustes de red].

5. Después de seleccionar [Ajustes de conexión], seleccione [SET] en [Sin especif.].

6. Seleccione [Dispositivo de conexión].

7. Seleccione [Smartphone] y luego [OK].

8. Seleccione [Inalámb.] y luego [OK].

9. Seleccione [Conexión fácil] y luego [OK].

- La pantalla de la cámara ingresa al estado de espera de la conexión.

### Así concluye la operación de la cámara.

##### Cierre estas instrucciones y proceda a la pantalla siguiente.

#### MEMO

- La conexión también se puede hacer a través de un enrutador LAN inalámbrico. Para obtener más información, consulte la guía del usuario de la cámara.