## Conectando-se à câmera via Wi-Fi

### Opere a câmera para iniciar a conexão Wi-Fi

1. Pressione o botão [MENU] da câmera para exibir o menu.

2. Na tela MENU, selecione [Conect. ao smartph.(tablet)] na guia abaixo.

3. Selecione [Conect. ao smartph.(tablet)].

4. Selecione [Camera Connect].

5. Selecione [Usar um método de conexão dif].

6. Não é necessário ler o código QR. Pressione [SET] para prosseguir para a próxima tela.

- Este código QR é para instalar o Camera Connect.

7. Selecione [Novas configurações] e depois [OK].

8. Selecione [Wi-fi] e depois [OK].

9. Depois de selecionar [Modo pto de acesso da câmera], selecione [Conexão fácil] e depois [OK].

10. Selecione [OK] para salvar as configurações.

11. Confirme o que é exibido na câmera e selecione [OK].

- Apenas as configurações são salvas. A conexão ainda não está completa. Prossiga para a próxima etapa.

- A tela da câmera entra no estado de espera de conexão.

### Isso conclui a operação da câmera.

##### Feche estas instruções e prossiga para a próxima tela.

#### MEMO

- A conexão também pode ser feita através de um roteador LAN sem fio. Para obter detalhes, consulte o guia do usuário da câmera.