## Mettez l'appareil photo sous tension et lancez la diffusion en direct

#### MÉMO

- L'appareil photo peut être actionné de deux manières : en appuyant sur le bouton de communication ou sur le bouton MENU.

- Dans les deux cas, réglez l'appareil en mode vidéo avant de le mettre sous tension.

### Lancez en appuyant sur le bouton de communication

1. Appuyez sur le bouton de communication de l'appareil.

2. Sélectionnez [Diffusion en direct].

3. Suivez les instructions sur l'écran de l'appareil photo pour le connecter au réseau Wi-Fi.

##### Une fois la caméra connectée au réseau Wi-Fi, fermez cet écran, l'écran suivant s'affiche. Procédez à la configuration de la diffusion en direct.

#### MÉMO

- Si vous avez attribué au bouton de communication d'autres fonctions fréquemment utilisées, commencez par le bouton MENU.

### Commencez par le bouton MENU

1. Appuyez sur le bouton [MENU] de l'appareil photo pour afficher le menu.

2. Sur l'écran MENU, sélectionnez [Diffusion en direct] sur l'onglet ci-dessous.

3. Suivez les instructions sur l'écran de l'appareil photo pour le connecter au réseau Wi-Fi.

##### Une fois la caméra connectée au réseau Wi-Fi, fermez cet écran, l'écran suivant s'affiche. Procédez à la configuration de la diffusion en direct.