## Wi-Fi でカメラと接続する

### カメラを操作して Wi-Fi 接続を開始する

#### MEMO

- Wi-Fi 機能を使用するためには、ワイヤレスファイルトランスミッター WFT-E8 もしくは WFT-E6 が必要です。

1. カメラの [MENU] ボタンを押してメニューを表示します。

2. MENU 画面の以下のタブにある [通信機能の設定] を選びます。

3. [通信機能] を選び、[使う] に設定します。

4. [ネットワークの設定] を選びます。

5. [接続設定] を選んだあとに、[未設定] の [SET] を選びます。

6. [接続ウィザード] を選びます。

7. [Smartphone] を選び、[OK] を選びます。

8. [無線LAN] を選び、[OK] を選びます。

9. [簡単接続] を選び、[OK] を選びます。

- カメラの画面が接続待機の状態になります。

### カメラの操作はここまでです。

##### この説明を閉じて、次の画面へ進んでください。

#### MEMO

- 無線 LAN ルーターを経由して接続することもできます。詳しくは、カメラの取扱説明書を確認ください。