坡道起步最怕熄火、倒溜，要注意三个步骤。首先是轻带油门，慢松离合器；其次是一旦感觉车子已有向前的动力，就应松手刹，同时略加油门；最后是车子一经起步，就慢慢松开离合器。

注意：

1 、上坡前一定要调正车身，保证车身与右边线 30cm 以内；

2 、慢抬离合，当车身有抖动感觉时或发动机声音变沉闷，左脚停住不动，右脚轻踩油门，转速接近 2000 转 / 分时，右脚不动，左脚微松离合器，使转速降至 1500 转 / 分时，慢放手刹，车即向前行进；

3 、下坡千万不能踩离合、踩油门。

操作：

1 、挂一档、打右转向灯，车体向右靠，观察右后视镜。当车体右侧距离线 30cm 以内时，回正方向轻踩油门保持在 1500 转直线行驶；

2 、观察左后视镜，当线和左后视镜下沿与眼睛成一线时，踩下离合、放开油门，当线中心和左后视镜下沿与眼睛成一线时，踩刹车、拉紧停车驻动器，停车到位；

3 、打左转向灯，慢抬离合，当车身有抖动感觉时或发动机声音变沉闷，左脚保持不动，右脚轻踩油门，转速接近 2000 转 / 分时，右脚保持不动，左脚微松离合器，使转速降至 1500 转 / 分时，慢放手刹，车即启动向前行进，坡道起步完成；

4 、等车完全上坡之后松开油门，关闭转向灯，顺利下坡，操作完成。

不要手刹的起步方法：
打左转向灯，慢抬离合，当车身有抖动感觉时或发动机声音变沉闷，左脚保持不动，右脚迅速离开脚刹，轻踩油门，转速接近 2000 转 / 分时，右脚保持不动，左脚微松离合器，车即启动向前行进，完全释放离合器，保持油门，坡道起步完成。

不要手刹和油门的起步方法：
打左转向灯，慢抬离合，当车身有抖动感觉时或发动机声音变沉闷，左脚保持不动，右脚迅速离开脚刹，此时左脚微松离合器，车即启动向前行进，等转速正常时完全释放离合器，坡道起步完成。