驻车制动器操纵装置控制驻车制动系统，可以使汽车可靠地停住而不溜滑。驻车制动器操纵装置一般有以下三种形式，一辆汽车上只会安装其中一种。

① 驻车制动器操纵杆（手刹）

拉紧驻车制动器操纵杆起制动作用，放下操纵杆，制动解除。

操纵驻车制动器操纵杆时，右手握住并用力拉起操纵杆，起制动作用。放松操纵杆时，先将操纵杆稍向上提，拇指按下按钮，将操纵杆放到底后解除制动。

实施制动：

解除制动：

② 驻车制动踏板

踏下驻车制动器踏板，起制动作用；再次踏下驻车制动踏板，踏板自动抬起，制动解除。

踩下踏板，起制动作用。放松时，先向下踩踏板，然后才能抬起踏板，踏板完全抬起，制动解除。

踩下，实施制动：

再次踩下后抬起，解除制动：

③ 电子驻车开关按钮

目前，很多车型用电子驻车开关按钮取代了传统的驻车制动器操纵杆或驻车制动踏板，其优点是操作省力、节约空间。通过操纵电子驻车开关按钮，可施加驻车制动或解除驻车制动。

不同车型的电子驻车开关按钮操纵方式不同。其中一种方式为：向上抠电子驻车开关按钮，即可实现驻车制动；点火开关位于“ON”位置，踩下行车制动踏板，按下电子驻车开关按钮，即可解除电子驻车制动。