WifiCam 概览

WiFiCam 是网络摄像(IPC)方案配套客户端 APP 软件。

操作场景、对象和行为说明：

本地 à 手机端。

远程 à 相机侧。

单路 à 单个相机监控，单个文件回放、删除和下载。

多路/批量 à 同时对多个相机进行监控、导入和删除，同时对多个文件回放、删除和下载。通过单选/多选按扭切换单路和多路操作。

单点/单选 à 单次点击视图或列表项(相机、记录文件)。全屏播放界面显隐功能按键图标，全屏回放界面暂停和恢复回入；对于相机列表，单选模式下进入实时监控，多选模式模式下选择和去选该项；对于文件列表，单选模式下浮窗预览，多下模式下选择或去选该项。

双击 à 快速连续视图或列表项(相机、记录)。用于切换横竖屏或进入全屏播放。

长按 à 按下视图或列表项一段时间后放开。用于直接进入主要功能，如相机的访问控制、记录的全屏播放等。

APP 功能概览：

提供直连和远程方式访问摄像机，实现包括实时监控、录像回放、事件回溯和摄像机设置等功能。

支持单路、同时多路实时监控，支持夲地和远程录像多达 4 路同时回放，支持本地和远程图片以幻灯片模式播放。

支持云霓科技不同芯片及高低成本和性能的摄像机方案，在 UI 及功能支持上实现了自适配，针对常电和低功耗、全功能和低成本、h26x 和 mjpeg 视频流，提供不同界面和功能，并提供多路视频合并录像能力。

针对用户体验，本 APP 在多年应用基础上，对用户初次使用的摄相机绑定、配网等结合设备端功能作了优化，将类似功能如实时监控、本地和远程录像、本地和远程录像回放等作了统一处理，减少了 APP 界面，使 APP 更为紧凑和聚焦到主要功能。

APP 使用流程:

安装 APP 并启动 à 导入相机 à 设置（配网、修改默认密码及操作场景设置等）à 监控、回放。

请点击以下链接获取相关帮助:

首次使用

主页各栏操作说明：

相机列表

记录列表

告警列表

我的APP

相机设置相关说明：

设置入口

设备配网

时间同步

访问控制

定时启停

运动侦测

TF卡管理

云相册

高级设置

首次使用

安装 APP 后第一次使用将出现摄像机导入界面，用户可通过扫描摄像机包装盒或机身粘贴的二维码或统过 APP 为设备提供的二维码配网等方式来导入摄像机。

à à à

相机列表

当相机导入成功后，APP 根据相机数量是否大于 1 自动切换为批量或单机操作模式。

单机操作模式如左图，批量模式为右图

左上角为单机/批量切换按钮，右上角为新增相机按钮。

下拉列表将刷新所有相机连接。

单机操作模式中每个相机项目自上而下界面组件说明如下：

顶部栏从左至右为相机 ID，相机连接状态，相机电池和无线信号状态；

中部图像为最后一次访问时快照，点击些部位将进入该相机实时监控页面。

底部栏图标按键从左至右为生成分享相机二维码、云存储、该相机所属本地和远程录像照片记录、该相机事件记录、设置相机。

批量操作模式中每个相机自左到右展示相机状态和最右侧提供一个相机设置入口按钮，以及被选中时的勾选标志。当列表中只要有相机被选中，该页面底部将弹出操作按键栏，自左至右为删除、分享、进入多机监控、所选相机本地和远程记录、所选相机告警记录。

记录列表

点击主页底部的记录图标，将展开记录列表，包括视频和照片，点击相应文字切换。

与相机列表相似，记录列表包括后面的告警列表，均提供单选和批量操作模式。

记录列表顶部从左到右为单选/批量切换、标题视频/照片切换、菜单按键（点击弹出分组和排序操作栏菜单）。

中间记录根据分组和排序设置列表显示，默认按日期分组、时间倒序排列。

单选操作模式下，点击列表中的记录，将于右上角以浮动小窗预览视频或照片，长按记录或双击浮动小窗将进入全屏回放。

多选操作模式下，点击列表中的记录将选中或去选该记录，只要有一个记录被选中，底部将出现批量操作按键栏，包括了批量删除、多路回放（如果是多照片则进入幻灯模式依次显示图片）和下载（将自动过滤选中的本地记录）。

告警列表

点击主页底部的告警图标，将展开告警列表。

告警列表使用方式同记录列表不同之外是，单选操作模式下不提供预览，直接进入事件记录回放或事件快照显示。此外，分组方式多了按记录类型分组，因事件仅记录于相机侧，故没有记录位置分组方式。

我的 APP

点击主页底部的告警图标，将展开我的 APP 页。

我的 APP 页提供了 APP 版本、版权、官网等信息，以及本在线绑助入口和有关本地设置。

包括实时录像、拍照和记录列表的分页参数等在这里进行设置，并可随时清除这些设置。

设置入口

提供相机相关状态信息和设置入口。

状态信息：二维码可分享图标、相机 ID 和别名、当前连接状态及 APP 连接数、相机系统固件版本，以及相机电池电量和无线信号状态。

在此栏，提供了关闭（如果相机支持）、重启和解除 APP 关联相机的交互控制按键。

状态栏下为相机配网、时间同步等设置入口。当 APP 未连接到相机时，需要交互的功能项被禁用显示灰色，其中配网和时间同步因支持脱机二维码扫描方式仍可使用。

高级设置项为危险操作，包括固件升级、变更相机远程访问 ID 和复位相机出厂设置等，以开关方式显隐这几个功能国。

设备配网

云霓相机方案根据可靠性保留设备扫描路由器热点 APP 连接配网和二维码脱机配网两种方式，前者俗称 AP 模式配网。

对于 AP 模式配网，需要手机与相机在同一局域网并先实现连接后，向相机发送扫描指令获取相机扫描到的周边路由器，从中选择输入路由器密码，进行配网。

二维码配网需要相机通过物理按键切换到配置模式，然后 APP 连接到欲配置的路由器，填入路由器密码，生成二维码对准相机镜头，相机识别后重启完成配网。

时间同步

正确的时间对于相机非常重要，因为录像、事件等需要与时间关联。对于连接到路由器能够上网的相机，在这里提供了网络时间同步设置。对于直连并未上网的相机，可通过连接后同步手机时间或者不连接直接使用二维码脱机同步时间。

访问控制

这里设置和变更相机访问帐号的用户名和密码，以及是否在 APP 运行期间自动重连相机进行设置。

定时启停

对带定时器的相机，可在此设置空闲休眠超时时长、自动定时唤醒等。

运动侦测

在此可打开或关闭相机运动侦测功能，以及侦测到运动时触发的行为，包括录像、拍照和消息告警。

TF 卡管理

在此查看、格式化、修复录像索引，部分相机可制定录像计划。

云相册

目前仅支持中国大陆。

高级设置

固件升级、复位出厂设置，以及变更远程访问 ID 等危险操作在这里进行。