内网测速服务器搭建说明

【设备要求】

设备类型 | 数量 | 备注
AC | 1 | 接入控制器
AP | 1 | 接入点，FAT 模式不需要 AC
笔记本/服务器 | 1 | 作为服务器端
测试无线终端 | 若干 | 手机、笔记本等

【示例组网】

AP 与 AC 通过交换机直连，配置 VLAN 使得服务器与 AP/AC 在同一网段下。保证终端能 ping 通服务器的 IP。

【服务器安装】

SpeedTest 服务器的安装涉及到 apache、php、speedtest 的安装

（1）分别安装 apache、php（不推荐），需要分别在网上下载安装包，手动配置 php

（2）使用整合软件包，例如 BitNami WAMP Stack、WampServer、XAMPP（推荐）

XAMPP 下载：http://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Windows/

【speedtest 安装】

1. 下载 SpeedTest 软件

文件 1：http://install.speedtest.net/httplegacy/http_legacy_fallback.zip

文件 2：https://codeload.github.com/librespeed/speedtest/zip/master

2. 安装 SpeedTest

以 SpeedTest 版本安装到 XAMPP 为例，只需要将 XAMPP 安装目录下 htdocs 目录原来的文件删除，然后解压 SpeedTest 文件 1、2 安装包，将文件 1 中 speedtest 目录下的文件和文件 2 中 backend 目录下的文件复制到该文件夹下，安装后路径信息如下：

【开始测试】

1、双击运行 xampp-control.exe 启动，可以看到以下界面，点击 start 就启动 Apache 完成网站建设（如果无法启动先启动 xampp-start 文件），启动后可以看到 status 是 running。

2、在 CloudCampus APP 内设置配置的服务器 IP 和端口（默认 80）

然后点击开始测速即可，测试完成后，可以点击右上角的查看历史记录。

在自动测试中也可以开启内网测速，该页面配置的 IP 和端口默认作为自动测试功能中内网测速的服务器配置。

【注意事项】

如果无法启动 Apache，可能是由于默认 80 端口被占用，需要手动修改端口号

1. 打开 httpd.conf 文件。这个文件在 XAMPP 安装目录下面的“apache/conf”文件夹中

2. 找到 listen 80，修改为自定义端口号（如 8080，8888…）

3. 重启 Apache 服务器

4. 修改完成后，APP 上服务器端口配置也要相应修改。