# 目 录

本地iperf服务器配置说明

# 本地iperf服务器配置说明

## 步骤

1. 请先到iperf官网https://iperf.fr/iperf-download.php下载iperf3.1.3版本；
2. 下载到本地解压之后，在解压的根目录下运行cmd命令(如何弹出cmd命令框：Shift+鼠标右键，弹出菜单后，点击“在此处打开命令窗口”)；
3. 输入iperf3.exe -v检查是否安装成功，如果出现iperf 3.1.3 则说明安装成功；
4. 输入iperf3.exe –s –p 5001 开启服务端；
5. 在APP界面服务器地址栏输入iperf服务器IP地址（iperf服务器IP地址可通过cmd命令ipconfig查看）。

## 示例

1. 如下显示，说明iperf服务器启动成功：

2. 在服务器上使用ipconfig命令,查看以太网适配器-本地连接下-IPv4地址： 192.168.1.1（举例），则在APP 内网测速界面服务地址栏填写上：192.168.1.1。

## 注意事项

1. 手机连接的SSID需要能ping通iperf服务器的IP。

2. 如果当前连接SSID可以ping通iperf，但还是测速失败，可以尝试使用iperf3.exe –s –p 5001命令重启服务器，重新进行测试。