## Підключення до камери через Wi-Fi

### Виконайте дії з камерою, щоб установити підключення Wi-Fi.

#### MEMO

- Для використання функції Wi-Fi потрібен бездротовий файловий передавач WFT-E8 або WFT-E6.

1. Натисніть кнопку [MENU] камери, щоб відобразити меню.

2. На екрані MENU виберіть [Налаштування з'єднання] на вкладці нижче.

3. Виберіть [Функції з'єднання] й установіть значення [Увімк.].

4. Виберіть [Налаштування мережі].

5. Після вибору [Налашт. з'єднання] виберіть [SET] у розділі [Не визначено].

6. Виберіть [Майстер з'єднання].

7. Виберіть [Смартфон], а потім [ОК].

8. Виберіть [Бездрот.], а потім [ОК].

9. Виберіть [Спрощене з'єднання], а потім [ОК].

- Екран камери переходить у стан очікування на підключення.

### На цьому роботу з камерою завершено.

##### Закрийте ці вказівки й перейдіть до наступного екрана.

#### MEMO

- З’єднання також може здійснюватися через бездротовий маршрутизатор LAN. Докладнішу інформацію містить посібник користувача камери.