## 通过蓝牙再次连接相机。

#### 备忘录

- 通过蓝牙配对后，只需启动 Camera Connect 即可重新连接蓝牙。如果在重新连接时遇到问题，请检查以下内容

### 相机是否开启？

##### 打开相机。

- 根据智能手机的型号和状态，在打开相机前，可能无法检测到相机。

### 您的智能手机是否根据相机进行正确设置？

##### 检查您的智能手机是否已正确注册相机并准备好连接。

1. 按相机的 [MENU] 按钮显示菜单。

2. 在MENU屏幕上，选择下方选项卡上的 [无线通信设置]。

3. 选择 [蓝牙设置]。

4. 选择 [查看/清除连接信息]。

5. 检查 [连接至] 的显示。

- 检查您的智能手机显示。

#### 备忘录

- 如相机屏幕上未显示上次连接过的智能手机的信息，则您需要使用 Camera Connect 顶部屏幕左上角按钮重新注册相机。