## Bluetooth ile tekrar kameraya bağlanın.

#### MEMO

- Bluetooth üzerinden eşleştirme işlemi uygulandığında Camera Connect’i çalıştırmanız yeterlidir, Bluetooth yeniden bağlanacaktır. Eğer yeniden bağlanırken sorun yaşıyorsanız, talimatları kontrol edin.

### Kamera açık mı?

##### Kamerayı açın.

#### MEMO

- Kamera modelinize bağlı olarak, kamera varsayılan olarak kapalıyken, bağlantı kurulamaz.

- Kamera menüsünde, Bluetooth işlevinin altındaki [Kpl.ise bağlı kal] öğesini seçin ve ayarını [Açık] olarak değiştirin.

### Kameranın Bluetooth işlevi etkin mi?

##### Kamera ayarlarını kontrol edin ve Bluetooth işlevini etkinleştirin.

1. Menüyü görüntülemek için kameranın [MENU] düğmesine basın.

2. MENU ekranında, aşağıdaki sekmede [Kablosuz iletişim ayarları] öğesini seçin.

3. [Bluetooth işlevi]’ni seçin.

4. [Bluetooth işlevi]’ni seçip [Akıllı telefo] veya [Açık] olarak ayarlayın.

### Akıllı telefonunuz kamera için doğru şekilde ayarlanmış mı?

##### Akıllı telefonunuzun kameraya doğru şekilde kaydedildiğini ve bağlantıya hazır olduğunu kontrol edin.

1. Menüyü görüntülemek için kameranın [MENU] düğmesine basın.

2. MENU ekranında, aşağıdaki sekmede [Kablosuz iletişim ayarları] öğesini seçin.

3. [Bluetooth işlevi]’ni seçin.

4. [Bağlantı bilgisi kontrol/sil] öğesini seçin.

5. [Şuna bağlan:] görüntüsünü kontrol edin.

- Akıllı telefonunuzun görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

#### MEMO

- Kameranın ekranı, en son bağlı akıllı telefon bilgilerini göstermezse, Camera Connect’in en üst ekranının sol üst köşesindeki butonu kullanarak kamerayı tekrar kaydetmeniz gerekebilir.