## Повторное подключение к камере по Wi-Fi

### Инициируйте повторное подключение по Wi-Fi на камере

#### MEMO

- Для использования функции Wi-Fi требуется беспроводной передатчик файлов WFT-E8 или WFT-E6.

1. Нажмите кнопку [MENU] камеры, чтобы открыть меню.

2. На экране MENU выберите [Настройки связи] на вкладке ниже.

3. Выберите [Настройки сети].

4. После выбора пункта [Настр. соединения] выберите [Смартфон].

5. Выберите [Подключить] и нажмите [ОК].

#### MEMO

- Если на экране [Настройки соединения] указано несколько [Смартфонов], выберите [Смартфон] и убедитесь, что в пункте [Подключение к] в разделе [Подтвержд. настроек] указан смартфон, к которому вы подключались в последний раз.

- Экран камеры переходит в состояние ожидания соединения.

### На этом работа с камерой завершается.

##### Закройте инструкции и перейдите к следующему экрану.

#### MEMO

- Если на экране камеры не отображается информация о последнем подключенном смартфоне, необходимо повторно зарегистрировать камеру с помощью кнопки в левом верхнем углу главного экрана приложения Camera Connect.