## Conectando-se à câmera via USB

### Verifique o tipo de cabo.

##### Use um cabo USB tipo C.

- Recomenda-se a utilização de produtos genuínos da Canon (cabo de interface IFC-100U ou IFC-400U).

### Verifique as configurações de USB na câmera.

##### Verifique as configurações da câmera e certifique-se de que ela esteja pronta para conexão USB.

1. Pressione o botão [MENU] da câmera para exibir o menu.

2. Na tela MENU, selecione [Escolher app de conexão USB] na guia abaixo.

3. Selecione [Import. Fotos/Contr. Remoto].

4. Conecte a câmera e o smartphone com um cabo.

#### MEMO

- Se a câmera não for reconhecida após alterar as configurações da câmera, desligue-a e ligue-a novamente.

### Revise as configurações do aplicativo.

##### Dependendo do modelo do seu smartphone, você poderá conectar alterando o [Modo de conexão].

- Selecione [Modo de conexão] no botão no canto superior direito da tela superior e defina [Priorize a conexão com a câmera].

### Verifique suas configurações do smartphone.

##### Dependendo do modelo do seu smartphone, pode ser necessário ativar a capacidade de comunicação com dispositivos conectados via USB.

- O nome da função varia de acordo com o modelo do smartphone, mas se houver um item chamado [OTG], ative-o.