## Erneut über Bluetooth mit der Kamera verbinden.

#### MEMO

- Sobald das Pairing über Bluetooth abgeschlossen ist, starten Sie einfach Camera Connect und die Bluetooth-Verbindung wird wieder hergestellt. Sollten Sie Probleme bei der Wiederherstellung der Verbindung haben, überprüfen Sie Folgendes

### Ist die Kamera eingeschaltet?

##### Schalten Sie die Kamera ein.

#### MEMO

- Je nach Kameramodell lässt sich die Verbindung nicht herstellen, wenn die Kamera standardmäßig ausgeschaltet ist.

- Wählen Sie im Menü der Kamera unter Bluetooth-Funktion die Option [Bei AUS Verb.halten] aus und ändern Sie die Einstellung in [Aktivieren].

### Ist die Bluetooth-Funktion der Kamera aktiviert?

##### Überprüfen Sie die Kameraeinstellungen und aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.

1. Die Taste [MENU] an der Kamera drücken, um das Menü anzuzeigen.

2. Im Fenster MENU [Wireless-Kommunikationseinst.] auf der Registerkarte unten auswählen.

3. [Bluetooth-Funktion] auswählen.

4. Wählen Sie [Bluetooth-Funktion] und stellen Sie es auf [Smartphone] oder [Aktivieren] ein.

### Ist Ihr Smartphone ordnungsgemäß für die Kamera konfiguriert?

##### Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone ordnungsgemäß bei der Kamera registriert und für die Verbindung bereit ist.

1. Die Taste [MENU] an der Kamera drücken, um das Menü anzuzeigen.

2. Im Fenster MENU [Wireless-Kommunikationseinst.] auf der Registerkarte unten auswählen.

3. [Bluetooth-Funktion] auswählen.

4. [Verbindungsinfo prüfen/löschen] auswählen

5. Die Anzeige von [Verbinden mit] überprüfen.

- Kontrollieren Sie, ob Ihr Smartphone angezeigt wird.

#### MEMO

- Sollte der Bildschirm der Kamera nicht die Informationen des zuvor verbundenen Smartphones anzeigen, ist es erforderlich, die Kamera erneut zu registrieren, indem Sie die Schaltfläche in der oberen linken Ecke des oberen Fensters von Camera Connect verwenden.