## 通过蓝牙再次连接相机。

#### 备忘录

- 通过蓝牙配对后，只需启动 Camera Connect 即可重新连接蓝牙。如果在重新连接时遇到问题，请检查以下内容

### 相机蓝牙功能是否已启用？

##### 检查相机设置并启用蓝牙功能。

1. 按相机的 [MENU] 按钮显示菜单。

2. 在MENU屏幕上，选择下方选项卡上的 [蓝牙设置]，并设置为 [智能手机] 或 [启用]。

### 您的智能手机是否根据相机进行正确设置？

##### 检查您的智能手机是否已正确注册相机并准备好连接。

1. 按相机的 [MENU] 按钮显示菜单。

2. 在MENU屏幕上，选择下方选项卡上的 [蓝牙设置]。

3. 选择 [查看/清除连接信息]，并检查 [连接至] 的显示。

- 检查您的智能手机显示。

#### 备忘录

- 如相机屏幕上未显示上次连接过的智能手机的信息，则您需要使用 Camera Connect 顶部屏幕左上角按钮重新注册相机。