## Verbindung mit der Kamera über WLAN

### Betätigen Sie die Kamera, um die WLAN-Verbindung herzustellen.

1. Die Taste [MENU] an der Kamera drücken, um das Menü anzuzeigen.

2. Im Fenster MENU [M. Smartphone verb.(Tablet)] auf der Registerkarte unten auswählen.

3. [M. Smartphone verb.(Tablet)] auswählen.

4. [Camera Connect] auswählen.

5. Wählen Sie [Andere Verbindungsmethode verw.].

6. Das Scannen des QR-Codes ist nicht erforderlich. [SET] drücken, um zum nächsten Fenster zu gelangen.

- Mit diesem QR-Code können Sie Camera Connect installieren.

7. [Neue Einstellungen] und dann [OK] auswählen.

8. [WLAN] und dann [OK] auswählen.

9. Nachdem Sie [Kamerazugangspunkt-Modus] ausgewählt haben, wählen Sie die Option [Einfache Verbindung] und dann [OK] aus.

10. Um die Einstellungen zu speichern [OK] auswählen.

11. Bestätigen Sie, was auf der Kamera angezeigt wird, und wählen Sie dann [OK].

- Es werden nur die Einstellungen gespeichert. Die Verbindung wurde noch nicht hergestellt. Fahren Sie bitte mit dem nächsten Schritt fort.

- Der Bildschirm der Kamera schaltet in den Standby-Modus der Verbindung.

### Hiermit ist der Kamerabetrieb beendet.

##### Schließen Sie bitte diese Anleitung und gehen Sie zum nächsten Fenster.

#### MEMO

- Die Verbindung lässt sich auch über einen drahtlosen LAN-Router herstellen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der Kamera.