## Подключение к камере с помощью USB-кабеля

### Проверьте тип кабеля.

##### Используйте кабель USB Type-C.

- Рекомендуется использовать оригинальную продукцию Canon (интерфейсный кабель IFC-100U или IFC-400U).

### Проверьте настройки USB на камере.

##### Проверьте настройки камеры и убедитесь, что она готова к подключению с использованием USB-кабеля.

1. Нажмите кнопку [MENU] камеры, чтобы открыть меню.

2. На экране MENU выберите [Выбер. прил. для USB-подкл.] на вкладке ниже.

3. Выберите [Импорт фото/дистанц. управл.].

4. Подключите камеру к смартфону с помощью кабеля.

#### MEMO

- Если камера не распознается после переключения ее настроек, выключите и снова включите ее.

### Проверьте настройки приложения.

##### Смартфоны некоторых моделей можно подключать путем изменения [Режим подключения].

- Выберите [Режим подключения], нажав кнопку в правом верхнем углу главного экрана, и задайте значение [Установить приоритет взаимодействия с камерой].

### Проверьте настройки смартфона.

##### В смартфонах некоторых моделей необходимо включить возможность связи с устройствами, подключенными по USB.

- Название функции зависит от модели смартфона, но, если есть пункт [OTG], включите его.