## Подключение к камере по Wi-Fi

### Инициируйте подключение по Wi-Fi на камере

1. Нажмите кнопку [MENU] камеры, чтобы открыть меню.

2. На экране MENU выберите [Настройки сети] на вкладке ниже.

3. Выберите [Настройки сети] и задайте значение [Включить].

4. После выбора пункта [Настр. соединения] выберите [SET] в разделе [Не указано].

5. Выберите [Создать с помощью мастера].

6. Выберите [Настройка онлайн] и нажмите [ОК].

7. Выберите [Смартфон] и нажмите [ОК].

8. Выберите [Wi-Fi] и нажмите [ОК].

9. Выберите [Новые настройки] и нажмите [ОК].

10. После выбора параметра [Режим точки доступа камеры] выберите [Простое подключение] и нажмите [ОК].

11. Нажмите [ОК], чтобы сохранить настройки.

12. Ознакомьтесь с отображаемыми на экране камеры данными и нажмите [ОК].

- Сохраняются только эти настройки. Соединение пока еще не установлено. Перейдите к следующему шагу.

13. Выберите [Новые настройки] и нажмите [ОК].

- Экран камеры переходит в состояние ожидания соединения.

### На этом работа с камерой завершается.

##### Закройте инструкции и перейдите к следующему экрану.

#### MEMO

- Соединение также может быть установлено через маршрутизатор беспроводной локальной сети. Подробные сведения см. в руководстве по использованию камеры.