## Bluetooth ile tekrar kameraya bağlanın.

#### MEMO

- Bluetooth üzerinden eşleştirme işlemi uygulandığında Camera Connect’i çalıştırmanız yeterlidir, Bluetooth yeniden bağlanacaktır. Eğer yeniden bağlanırken sorun yaşıyorsanız, talimatları kontrol edin.

### Kamera açık mı?

##### Kamerayı açın.

- Akıllı telefonunuzun durumuna ve modeline bağlı olarak, kamera açılana kadar algılanmayabilir.

### Akıllı telefonunuz kamera için doğru şekilde ayarlanmış mı?

##### Akıllı telefonunuzun kameraya doğru şekilde kaydedildiğini ve bağlantıya hazır olduğunu kontrol edin.

1. Menüyü görüntülemek için kameranın [MENU] düğmesine basın.

2. MENU ekranında, aşağıdaki sekmede [Kablosuz iletişim ayarları] öğesini seçin.

3. [Bluetooth ayarları] öğesini seçin.

4. [Bağlantı bilgisi kontrol/sil] öğesini seçin.

5. [Şuna bağlan:] görüntüsünü kontrol edin.

- Akıllı telefonunuzun görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

#### MEMO

- Kameranın ekranı, en son bağlı akıllı telefon bilgilerini göstermezse, Camera Connect’in en üst ekranının sol üst köşesindeki butonu kullanarak kamerayı tekrar kaydetmeniz gerekebilir.