# Notes

- Спочатку ініціалізуйте карту пам'яті, яку ви будете використовувати в камері.
- Якщо живлення вашої камери припиниться під час оновлення мікропрограми, камера може вийти з ладу.

- Для живлення камери використовуйте повністю заряджений оригінальний акумулятор або оригінальний адаптер змінного струму.
- Стежте за тим, щоб не вимкнути перемикач живлення на камері під час оновлення мікропрограми.
- Стежте, щоб не відкрити кришку слота для карти пам’яті або кришку акумулятора під час оновлення мікропрограми.

- Не використовуйте жодних кнопок, регуляторів чи перемикачів камери під час оновлення мікропрограми.

- Зніміть об’єктив, спалах та інше приладдя перед оновленням мікропрограми.