## Cómo conectarse a la cámara mediante USB

### Revise el tipo de cable.

##### Utilice un cable USB tipo C.

- Se recomienda usar productos Canon originales (cable de interfaz IFC-100U o IFC-400U).

### Revise los ajustes de USB de la cámara.

##### Compruebe la configuración de la cámara y asegúrese de que esté lista para la conexión USB.

1. Presione el botón [MENU] de la cámara para ver el menú.

2. En la pantalla del MENU, seleccione [Elegir app de conexión USB] en la siguiente pestaña.

3. Seleccione [Importar fotos/Control remoto].

4. Conecte la cámara y el smartphone con un cable.

#### MEMO

- Si no se reconoce la cámara después de cambiar los ajustes, apáguela y vuelva a encenderla.

### Revise los ajustes de la aplicación.

##### Según el modelo de su smartphone, puede conectarse cambiando el [Modo de conexión].

- Seleccione [Modo de conexión] desde el botón en la esquina superior derecha de la pantalla superior y elija [Priorizar la conectividad con la cámara].

### Revise los ajustes del smartphone.

##### Según el modelo de su smartphone, puede que deba activar la función para comunicarse con dispositivos conectados por USB.

- El nombre de la función varía según el modelo del smartphone, pero si hay un elemento denominado [OTG], actívelo.