## Підключення до камери через USB

### Перевірте тип кабелю.

##### Використовуйте кабель USB Type-C.

- Рекомендовано використовувати оригінальні продукти Canon (інтерфейсний кабель IFC-100U або IFC-400U).

### Перевірте параметри USB на камері.

##### Перевірте налаштування камери й переконайтеся, що вона готова до підключення USB.

1. Натисніть кнопку [MENU] камери, щоб відобразити меню.

2. На екрані MENU натисніть [Виберіть програму USB-з'єд.] на вкладці нижче.

3. Виберіть [Імпорт фото/Дист. Керування].

4. Підключіть камеру та смартфон за допомогою кабелю.

#### MEMO

- Якщо камеру не буде розпізнано після перемикання налаштувань камери, вимкніть і знову ввімкніть камеру.

### Перегляньте налаштування програми.

##### Залежно від моделі смартфону можна підключитися, змінивши [Режим підключення].

- Виберіть [Режим підключення] за допомогою кнопки у правому верхньому куті головного екрана й налаштуйте параметр [Установити пріоритет з'єднання з камерою].

### Перевірте налаштування смартфону.

##### Залежно від моделі смартфону може знадобитися ввімкнути можливість зв’язку із пристроями, підключеними через USB.

- Назва функції залежить від моделі смартфону, але якщо є пункт під назвою [OTG], увімкніть його.